reportFix\_KanalSettings F4

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| code | Startadresse hi | startadresse lo | changecode | model |
| **F4** | **0** | **20** | **3** | **0** |
|  |  | Dez 32 | kanal 1 & 2 |  |
|  |  |  |  |  |
| kanal0 |  | kanal1 |  |  |
| expo | level | expo | level |  |
| **21** | **33** | **12** | **0** | **0** |
| expob:2 expoa:1 | levelb:3 levela:3 | expob:1 expoa:2 |  |  |
|  |  |  |  |  |

echo F5

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Level: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | 00 | 00 | 02 | 42 | 02 | 02 | 03 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Expo: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 00 | 00 | 00 | 00 | 23 | 32 | 00 | 30 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Mix: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 88 | 01 | 88 | 02 | 88 | 00 | 88 | 00 |  |

fix

TASK\_OFFSET + modelindex \* SETTINGBREITE + LEVEL\_OFFSET + kanal

read

TASK\_OFFSET + LEVEL\_OFFSET + modelindex\*SETTINGBREITE +pos